| Home Pic in Greek Οδηγός χρήσης Pic Εντολές Pic16XXX [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] |
Σετ εντολών της σειράς PIC16 ΧΧΧΧ [6]
MOVF | Μετέφερε το περιεχόμενο του καταχωρητή f
Σύνταξη | [Ετικέτα]MOVFf, d ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | f : Διεύθυνση καταχωρητή ( 00(00h) έως 127(7Fh) ) d : Προορισμός αποτελέσματος ( 0 ή 1 )
Λειτουργία | Μεταφέρει το περιεχόμενο του καταχωρητή f. d = 0 : αποθήκευση στον W d = 1 : αποθήκευση στον f |
Σημαίες | Όταν το αποτέλεσμα είναι 0, βάζει την τιμή 1 στο ψηφίο Z, ενώ όταν δεν είναι 0 βάζει την τιμή 0 στο ψηφίο Z του καταχωρητή STATUS.
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
MOVLW | Μετέφερε το περιεχόμενο του k στο W
Σύνταξη | [Ετικέτα]MOVLWk ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | k : Σταθερός αριθμός ( 00(00h) έως 255(FFh) )
Λειτουργία | Μεταφέρει το σταθερό αριθμό k στον W |
Σημαίες | Καμία
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
MOVWF | Μετέφερε το περιεχόμενο του W στο f
Σύνταξη | [Ετικέτα]MOVWFf ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | f : Διεύθυνση καταχωρητή ( 00(00h) έως 127(7Fh) )
Λειτουργία | Μεταφέρει το περιεχόμενο του W στον καταχωρητή f |
Σημαίες | Καμία
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
NOP | Εντολή δίχως λειτουργία
Σύνταξη | [Ετικέτα]NOP ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | Κανένας
Λειτουργία | Δημιουργεί απλή χρονική καθυστέρηση ενός κύκλου μηχανής |
Σημαίες | Καμία
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
Εντολές για την σειρά PIC16ΧΧΧ (7) >>