| Home Pic in Greek Οδηγός χρήσης Pic Εντολές Pic16XXX [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] |
Σετ εντολών της σειράς PIC16 ΧΧΧΧ [9]
SWAPF | Αντιμετάθεσε τα δύο μισά της ψηφιολέξης (Byte) του καταχωρητή f
Σύνταξη | [Ετικέτα]SWAPFf, d ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα)
Τελεστές | f : Διεύθυνση καταχωρητή ( 00(00h) έως 127(7Fh) ) d : Προορισμός αποτελέσματος ( 0 ή 1 )
Λειτουργία | Αντιμεταθέτει τα δύο μισά της ψηφιολέξης (Byte) του καταχωρητή f |
Σημαίες | Καμία
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
XORLW | Κάνε την λογική πράξη XOR ανάμεσα στο σταθερό αριθμό k και το W
Σύνταξη | [Ετικέτα]XORLWk ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | k : Σταθερός αριθμός ( 00(00h) έως 255(FFh) )
Λειτουργία | Κάνει την λογική πράξη XOR μεταξύ του καταχωρητή W και του σταθερού αριθμού k. (Π.Χ) |
Σημαίες | Όταν το αποτέλεσμα είναι 0, βάζει την τιμή 1 στο ψηφίο Z, ενώ όταν δεν είναι 0 βάζει την τιμή 0 στο ψηφίο Z του καταχωρητή STATUS.
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
XORWF | Κάνε την λογική πράξη XOR ανάμεσα στο W και τον καταχωρητή f
Σύνταξη | [Ετικέτα]XORWFf, d ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | f : Διεύθυνση καταχωρητή ( 00(00h) έως 127(7Fh) ) d : Προορισμός αποτελέσματος ( 0 ή 1 )
Λειτουργία | Κάνει την λογική πράξη XOR μεταξύ του καταχωρητή W και του καταχωρητή f. d = 0 : αποθήκευση στον W d = 1 : αποθήκευση στον f (Π.Χ) |
Σημαίες | Όταν το αποτέλεσμα είναι 0, βάζει την τιμή 1 στο ψηφίο Z, ενώ όταν δεν είναι 0 βάζει την τιμή 0 στο ψηφίο Z του καταχωρητή STATUS.
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος