| Home Pic in Greek Οδηγός χρήσης Pic Εντολές Pic16XXX [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] |
Σετ εντολών της σειράς PIC16 ΧΧΧΧ [2]
BCF | Μηδένισε το ψηφίο b στον καταχωρητή f
Σύνταξη | [Ετικέτα]BCFf, b ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | f : Διεύθυνση καταχωρητή ( 00(00h) έως 127(7Fh) ) b : Αριθμός ψηφίου bit ( 0 έως 7 )
Λειτουργία | Μηδενίζει το ψηφίο b του καταχωρητή f (Π.Χ) |
Σημαίες | Καμία
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
BSF | Κάνε λογικό 1 το ψηφίο b του καταχωρητή f
Σύνταξη | [Ετικέτα]BSFf, b ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | f : Διεύθυνση καταχωρητή ( 00(00h) έως 127(7Fh) ) b : Αριθμός ψηφίου bit ( 0 έως 7 )
Λειτουργία | Κάνει 1 το ψηφίο b του καταχωρητή f (Π.Χ) |
Σημαίες | Καμία
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
BTFSC | Εξέτασε το ψηφίο b του καταχωρητή f, παρέκαμψε την επόμενη εντολή αν b=0
Σύνταξη | [Ετικέτα]BTFSCf, b ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | f : Διεύθυνση καταχωρητή ( 00(00h) έως 127(7Fh) ) b : Αριθμός ψηφίου bit ( 0 έως 7 )
Λειτουργία | Εξετάζει την κατάσταση του ψηφίου b. Αν είναι 1 εκτελεί την επόμενη εντολή, ενώ αν είναι 0 παρακάμπτει την επόμενη εντολή και εκτελεί την μεθεπόμενη. |
Σημαίες | Καμία
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
BTFSS | Εξέτασε το ψηφίο b του καταχωρητή f, παρέκαμψε την επόμενη εντολή αν b=1
Σύνταξη | [Ετικέτα]BTFSSf, b ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | f : Διεύθυνση καταχωρητή ( 00(00h) έως 127(7Fh) ) b : Αριθμός ψηφίου bit ( 0 έως 7 )
Λειτουργία | Εξετάζει την κατάσταση του ψηφίου b. Αν είναι 0 εκτελεί την επόμενη εντολή, ενώ αν είναι 1 παρακάμπτει την επόμενη εντολή και εκτελεί την μεθεπόμενη. |
Σημαίες | Καμία
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
Εντολές για την σειρά PIC16ΧΧΧ (3) >>