| Home Pic in Greek Οδηγός χρήσης Pic Εντολές Pic16XXX [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] |
Σετ εντολών της σειράς PIC16 ΧΧΧΧ [8]
RRF | Μετέφερε προς τα δεξιά το περιεχόμενο του καταχωρητή f μέσο του ψηφίου Carry
Σύνταξη | [Ετικέτα]RRFf, d ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | f : Διεύθυνση καταχωρητή ( 00(00h) έως 127(7Fh) ) d : Προορισμός αποτελέσματος ( 0 ή 1 )
Λειτουργία | Μεταφέρει τα οκτώ ψηφία που περιέχει ο καταχωρητής f συμπεριλαμβανομένου του κρατούμενου ψηφίου (Carry), μια θέση δεξιά. d = 0 : αποθήκευση στον W d = 1 : αποθήκευση στον f |
Σημαίες | Τοποθετεί το λιγότερο σημαντικό ψηφίο (LSB) του καταχωρητή f, στο κρατούμενο ψηφίο (Carry).
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
SLEEP | Ενεργοποίησε την λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης (Sleep - κατανάλωση 2μA)
Σύνταξη | [Ετικέτα]SLEEP ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | Κανένας
Λειτουργία | Σταματά η λειτουργία του κυκλώματος χρονισμού και ο μικροεπεξεργαστής μπαίνει σε κατάσταση αναμονής. Η εντολή μηδενίζει τον επιτηρητή προγράμματος (watchdog timer), και αν χρησιμοποιείται προδιαιρέτης (prescaler), τον μηδενίζει και αυτόν. |
Σημαίες | Βάζει την τιμή 1 στο ψηφίο TO και 0 στο ψηφίο PD του καταχωρητή STATUS.
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
SUBLW | Αφαίρεσε το περιεχόμενο του W από το σταθερό αριθμό k
Σύνταξη | [Ετικέτα]SUBLWk ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | k : Σταθερός αριθμός ( 00(00h) έως 255(FFh) )
Λειτουργία | Αφαιρεί το περιεχόμενο του W από το σταθερό αριθμό k. Στην πραγματικότητα δημιουργεί το δεύτερο συμπλήρωμα του W και προσθέτει σε αυτό τον σταθερό αριθμό k. (ΠΧ) |
Σημαίες | Ψηφίο Carry=1, και Zero=0 ( Θετικό αποτέλεσμα ) Ψηφίο Carry=1, και Zero=1 ( Μηδενικό αποτέλεσμα ) Ψηφίο Carry=0, και Zero=0 ( Αρνητικό αποτέλεσμα )
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
SUBWF | Αφαίρεσε το W από τον καταχωρητή f
Σύνταξη | [Ετικέτα]SUBWFf, d ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | f : Διεύθυνση καταχωρητή ( 00(00h) έως 127(7Fh) ) d : Προορισμός αποτελέσματος ( 0 ή 1 )
Λειτουργία | Αφαιρεί το περιεχόμενο του W από το περιεχόμενο του καταχωρητή f. d = 0 : αποθήκευση στον W d = 1 : αποθήκευση στον f Στην πραγματικότητα δημιουργεί το δεύτερο συμπλήρωμα του W και προσθέτει σε αυτό το περιεχόμενο του καταχωρητή f. (Π.Χ) |
Σημαίες | Ψηφίο Carry=1, και Zero=0 ( Θετικό αποτέλεσμα ) Ψηφίο Carry=1, και Zero=1 ( Μηδενικό αποτέλεσμα ) Ψηφίο Carry=0, και Zero=0 ( Αρνητικό αποτέλεσμα )
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
Εντολές για την σειρά PIC16ΧΧΧ (9) >>