| Home Pic in Greek Οδηγός χρήσης Pic Εντολές Pic16XXX [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] |
Σετ εντολών της σειράς PIC16 ΧΧΧΧ [3]
CALL | Κάλεσε την υπορουτίνα k
Σύνταξη | [Ετικέτα]CALLk ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | k : Σταθερός αριθμός ( 000(000h) to 2047(7FFh) )
Λειτουργία | Καλεί την υπορουτίνα που υποδεικνύει ο k. Βάζει τα 12 λιγότερο σημαντικά της ψηφία στον καταχωρητή (PC) και τα υπόλοιπα δυο στα ψηφία (bit3) και (bit4) του καταχωρητή PCLATH. Τέλος αποθηκεύει την τιμή του μετρητή προγράμματος + 1 στον καταχωρητή σωρού (stack). |
Σημαίες | Καμία
Κύκλοι μηχανής | 2 Κύκλοι
CLRF | Μηδένισε τον καταχωρητή f
Σύνταξη | [Ετικέτα]CLRFf ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | f : Διεύθυνση καταχωρητή ( 00(00h) έως 127(7Fh) )
Λειτουργία | Μηδενίζει όλα τα ψηφία του καταχωρητή f.
00000000 | f
1 | Z
Σημαίες | Βάζει την τιμή 1 στο ψηφίο Z του καταχωρητή STATUS.
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
CLRW | Μηδένισε τον καταχωρητή W
Σύνταξη | [Ετικέτα]CLRW ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | Κανένας
Λειτουργία | Μηδενίζει όλα τα ψηφία του καταχωρητή W.
00000000 | W
1 | Z
Σημαίες | Βάζει την τιμή 1 στο ψηφίο Z του καταχωρητή STATUS.
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
CLRWDT | Μηδένισε τον επιτηρητή Watchdog Timer
Σύνταξη | [Ετικέτα]CLRWDT ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | Κανένας
Λειτουργία | Μηδενίζει τον επιτηρητή (WDT), και αν χρησιμοποιείται προδιαιρέτης (Prescaler), τον μηδενίζει και αυτόν. |
Σημαίες | Βάζει την τιμή 1 στα ψηφία TO και PD του καταχωρητή STATUS.
Κύκλοι μηχανής | 1 cycle
Εντολές για την σειρά PIC16ΧΧΧ (4) >>