| Home Pic in Greek Οδηγός χρήσης Pic Εντολές Pic16XXX [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] |
Σετ εντολών της σειράς PIC16 ΧΧΧΧ [1]
ADDLW | Πρόσθεσε το W και το k
Σύνταξη | [Ετικέτα]ADDLWk ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | k : Σταθερός αριθμός ( 00(00h) έως 255(FFh) )
Λειτουργία | Προσθέτει τον σταθερό αριθμό k με το περιεχόμενο του καταχωρητή W. (Π.Χ) |
Σημαίες | Όταν το αποτέλεσμα (byte) ξεπεράσει τον αριθμό 255, υπερχειλίζει και βάζει την τιμή 1 στο ψηφίο C. Όταν τα τέσσερα λιγότερο σημαντικά ψηφία υπερχειλίσουν βάζει την τιμή 1 στο ψηφίο DC. Όταν το αποτέλεσμα της πράξης είναι μηδέν, βάζει την τιμή 1 στο ψηφίο Z. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα, C, DC και Z έχουν την τιμή 0.
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
ADDWF | Πρόσθεσε το W και το f
Σύνταξη | [Ετικέτα]ADDWFf, d ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | f : Διεύθυνση καταχωρητή ( 00(00h) έως 127(7Fh) ) d : Προορισμός αποτελέσματος ( 0 ή 1 )
Λειτουργία | Προσθέτει τα περιεχόμενα των καταχωρητών f και W. d = 0 : Αποθήκευση στο W d = 1 : Αποθήκευση στο f (Π.Χ) |
Σημαίες | Όταν το αποτέλεσμα ( byte) ξεπεράσει τον αριθμό 255, υπερχειλίζει και βάζει την τιμή 1 στο ψηφίο C. Όταν τα τέσσερα λιγότερο σημαντικά ψηφία υπερχειλίσουν βάζει την τιμή 1 στο ψηφίο DC. Όταν το αποτέλεσμα της πράξης είναι μηδέν, βάζει την τιμή 1 στο ψηφίο Z. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα, C, DC και Z έχουν την τιμή 0.
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
ANDLW | Κάνε την λογική πράξη AND μεταξύ W και k
Σύνταξη | [Ετικέτα]ADDLWk ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | k : Σταθερός αριθμός ( 00(00h) έως 255(FFh) )
Λειτουργία | Κάνει την λογική πράξη AND μεταξύ του καταχωρητή W και του σταθερού αριθμού k. (Π.Χ) |
Σημαίες | Όταν το αποτέλεσμα είναι 0, βάζει την τιμή 1 στο ψηφίο Z. Όταν το αποτέλεσμα δεν είναι 0, βάζει την τιμή 0 στο ψηφίο Z.
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
ANDWF | Κάνε την λογική πράξη AND μεταξύ W και f
Σύνταξη | [Ετικέτα]ANDWFf, d ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | f : Διεύθυνση καταχωρητή ( 00(00h) έως 127(7Fh) ) d : Προορισμός αποτελέσματος ( 0 ή 1 )
Λειτουργία | Κάνει την λογική πράξη AND μεταξύ των καταχωρητών W και f. d = 0 : Αποθήκευση στο W d = 1 : Αποθήκευση στο f (Π.Χ) |
Σημαίες | Όταν το αποτέλεσμα είναι 0, βάζει την τιμή 1 στο ψηφίο Z. Όταν το αποτέλεσμα δεν είναι 0, βάζει την τιμή 0 στο ψηφίο Z.
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
Εντολές για την σειρά PIC16ΧΧΧ (2) >>