| Home Pic in Greek Οδηγός χρήσης Pic Εντολές Pic16XXX [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] |
Σετ εντολών της σειράς PIC16 ΧΧΧΧ [5]
INCF | Αύξησε κατά ένα την τιμή του f
Σύνταξη | [Ετικέτα]INCFf, d ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | f : Διεύθυνση καταχωρητή ( 00(00h) έως 127(7Fh) ) d : Προορισμός αποτελέσματος ( 0 ή 1 )
Λειτουργία | Αυξάνει κατά 1 την τιμή του καταχωρητή f d = 0 : αποθήκευση στον W d = 1 : αποθήκευση στον f (Π.Χ) |
Σημαίες | Όταν το αποτέλεσμα είναι 0, βάζει την τιμή 1 στο ψηφίο Z, ενώ όταν δεν είναι 0 βάζει την τιμή 0 στο ψηφίο Z του καταχωρητή STATUS.
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
INCFSZ | Αύξησε κατά ένα την τιμή του καταχωρητή f, παρέκαμψε την επόμενη εντολή αν ο f γίνει 0
Σύνταξη | [Ετικέτα]INCFSZf, d ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | f : Διεύθυνση καταχωρητή ( 00(00h) έως 127(7Fh) ) d : Προορισμός αποτελέσματος ( 0 ή 1 )
Λειτουργία | Αυξάνει κατά 1 την τιμή του καταχωρητή f. d = 0 : αποθήκευση στον W d = 1 : αποθήκευση στον f Στην περίπτωση που ο καταχωρητής f γίνει 0, παρακάμπτει την επόμενη εντολή και εκτελεί την μεθεπόμενη. |
Σημαίες | Καμία
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
IORLW | Κάνε την λογική πράξη IOR ανάμεσα στο k και το W
Σύνταξη | [Ετικέτα]IORLWk ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | k : Σταθερός αριθμός ( 00(00h) έως 255(FFh) )
Λειτουργία | Κάνει την λογική πράξη IOR μεταξύ του καταχωρητή W και του σταθερού αριθμού k. (Π.Χ) |
Σημαίες | Όταν το αποτέλεσμα είναι 0, βάζει την τιμή 1 στο ψηφίο Z, ενώ όταν δεν είναι 0 βάζει την τιμή 0 στο ψηφίο Z του καταχωρητή STATUS.
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
IORWF | Κάνε την λογική πράξη IOR ανάμεσα στο W και το f
Σύνταξη | [Ετικέτα]IORWFf, d ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | f : Διεύθυνση καταχωρητή ( 00(00h) έως 127(7Fh) ) d : Προορισμός αποτελέσματος ( 0 ή 1 )
Λειτουργία | Κάνει την λογική πράξη IOR μεταξύ του καταχωρητή W και του καταχωρητή f. d = 0 : αποθήκευση στον W d = 1 : αποθήκευση στον f (Π.Χ) |
Σημαίες | Όταν το αποτέλεσμα είναι 0, βάζει την τιμή 1 στο ψηφίο Z, ενώ όταν δεν είναι 0 βάζει την τιμή 0 στο ψηφίο Z του καταχωρητή STATUS.
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
Εντολές για την σειρά PIC16ΧΧΧ (6) >>