| Home Pic in Greek Παραδείγματα χρήσης Pic Χρονόμετρο Αντίστροφης Μέτρησης Ανάλυση υλικών |
Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης - Ανάλυση υλικών
> > > > Μικροεπεξεργαστής PIC Ο Μικροεπεξεργαστής είναι το βασικότερο υλικό σε μία κατασκευή που τον περιέχει. Στο σχέδιο φαίνονται οι αντιστοιχίες στα ποδαράκια. Μέγιστη συχνότητα χρονισμού είναι τα 20MHz. Στο παράδειγμά αυτό ο χρονισμός του μικροεπεξεργαστή είναι 10MHz Αποκωδικοποιητής 3 σε 8 ( 74HC138 ) Αυτό το ολοκληρωμένο κύκλωμα, αποκωδικοποιεί τριψήφιους δυαδικούς αριθμούς. Οκτώ διαφορετικές καταστάσεις (8) μπορούν να εμφανιστούν στα ποδαράκια εξόδου του ολοκληρωμένου, ανάλογα με τον τριψήφιο δυαδικό αριθμό που θα υπάρξει στα ποδαράκια εισόδου του. Data sheet for 74HC138
> > > > Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα
> > > > ποδαράκια εξόδου του 74HC138 ανάλογα με τον δυαδικό αριθμό που εφαρμόζεται στην είσοδο.
> > > > Input | Output
> > > > --- | ---
> > > > C | B | A | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07
> > > > L | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H
> > > > L | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H
> > > > L | H | L | H | H | L | H | H | H | H | H
> > > > L | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H
> > > > H | L | L | H | H | H | H | L | H | H | H
> > > > H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | H
> > > > H | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H
> > > > H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L
Σταθεροποιητής 78L05 Το εξάρτημα αυτό χρησιμοποιείται για να σταθεροποιεί την τάση για την λειτουργία του μικροεπεξεργαστή στα +5V και μπορεί να παρέχει ρεύμα στο κύκλωμα τάξης 100mA Data sheet for 78L05 Τρανζίστορ επιλογής υλικών (για είσοδο / έξοδο) ( 2SA1015 ) Αυτά τα PNP τρανζίστορ, χρησιμοποιούνται για την σύνδεση των υλικών εισόδου / εξόδου του κυκλώματος. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αντί για PNP NPN, στο παράδειγμα αυτό χρησιμοποιήθηκαν PNP γιατί άγουν όταν εφαρμοστεί στην βάση τους λογικό '0' (Low). Ενώ αντίθετα τα NPN άγουν όταν εφαρμοστεί στην βάση τους λογικό '1' (High). Data sheet for 2SA1015 Diode ( 1S1588 ) Οι δίοδοι χρησιμοποιούνται στο κύκλωμα για να αποτρέπουν βραχυκύκλωμα στα ποδαράκια του PIC όταν η PORTB βρίσκεται σε κατάσταση εξόδου. Βάσεις IC Στη βάση των 18 ποδιών τοποθετείται ο μικροεπεξεργαστής μετά τον προγραμματισμό του. Βάση 16 ποδιών χρησιμοποιείται για το ολοκληρωμένο 74HC138. Οι βάσεις είναι τύπου Dil Solder tail. LED Display κοινής ανόδου 7 τμημάτων ( BL9P030.5 )
Διακόπτες περιστροφικοί BCD Μέσα στο πλαστικό κέλυφος κάθε BCD, υπάρχουν τέσσερις διακόπτες. Το ένα άκρο κάθε διακόπτη είναι συνδεδεμένο με το κοινό ποδαράκι εισόδου. Έτσι ανάλογα με το δυναμικό εισόδου (High '1' ή Low '0'), και τον αριθμό που δείχνει το βέλος, στα τέσσερα (4) ποδαράκια εξόδου εμφανίζεται ο αριθμός σε δυαδική μορφή. Data sheet for Binary Coded Rotary Switch
Μπουτόν έναρξης / διακοπής χρονόμετρου (Start/Stop) Μικροδιακόπτες μπουτόν, για άμεση τοποθέτηση σε πλακέτα. Με αυτούς γίνεται η έναρξη ή η διακοπή της λειτουργίας του χρονόμετρου Ρελέ εξόδου ( G5V-1 ) Μικρού τύπου ρελέ χρησιμοποιείται για τον έλεγχο δευτερεύουσας συσκευής χαμηλής ισχύος.
Τάση ενεργοποίησης πηνίου | 5V DC
Μεταγωγικές επαφές | 1
Αντοχή επαφής | 30VDC | 1.0A
125VAC | 0.5A
80VDC | 0.3A
Δίοδος ένδειξης λειτουργίας χρονόμετρου (LED) Χρησιμοποιείται σαν ενδεικτικό λειτουργίας του χρονόμετρου και ανάβει μόνο όταν το πρώτο μετρά τον χρόνο. Κεραμικός ταλαντωτής Ο κεραμικός ταλαντωτής χρησιμοποιείται για το χρονισμό του μικροεπεξεργαστή. Στο εσωτερικό του ενσωματώνει τον κεραμικό ταλαντωτή και δύο πυκνωτές. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κρύσταλλος χαλαζία 10MHz με δύο πυκνωτές κεραμικούς 22pF Δικτύωμα αντιστάσεων (Networks) Στα δικτυώματα, περισσότερες από μία αντιστάσεις συνθέτουν μία μονάδα. Τα δικτυώματα που χρησιμοποιούνται στο παράδειγμα αυτό περιλαμβάνουν στο εσωτερικό τους τέσσερις (4) αντιστάσεις. Το ένα άκρο για κάθε αντίσταση είναι κοινό, με αποτέλεσμα το δικτύωμα να έχει πέντε (5) ποδαράκια, ένα κοινό όπως είδη αναφέραμε και τέσσερα ακόμα, ένα για κάθε αντίσταση. Αντιστάσεις Χρησιμοποιούνται αντιστάσεις τύπου 1/8 W Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής Εξομαλύνει την τάση εισόδου του κυκλώματος και λειτουργεί σαν φίλτρο καταστολής θορύβου χαμηλών συχνοτήτων Κεραμικός πυκνωτής Λειτουργεί σαν φίλτρο καταστολής θορύβου υψηλών συχνοτήτων . Διάτρητη πλακέτα Πλακέτα γενικής χρήσης 15Χ25. Ακροδέκτες Ακροδέκτες για την βυσμάτωση του καλωδίου τροφοδοσίας. Αποστάτες Χρησιμοποιούνται σαν ποδαράκια στήριξης της πλακέτας.