| Home Pic in Greek Παραδείγματα χρήσης Pic Οδήγηση βηματικού κινητήρα Κύκλωμα R/C |
Οδήγηση βηματικού κινητήρα - θεωρητικό κύκλωμα
Αυτό το κύκλωμα χρησιμεύει όταν πρέπει σε σήμα τετραγωνικού παλμού, να υπάρξει ομαλή μετάβαση από High σε Low και αντίστροφα. Παρατηρήστε ότι το σήμα στην έξοδο αυξομοιώνει την τάση κλιμακωτά ανάλογα με την συχνότητα του παλμού στην είσοδο. Στο αριστερό παλμογράφημα φαίνεται τετραγωνικός παλμός, ενώ στο δεξιό φαίνεται το αποτέλεσμα από την εφαρμογή του κυκλώματος R/C για:
Συχνότητα (F) | : | 50Hz
Αντίσταση (R) | : | 10K-ohm
Πυκνωτή (C) | : | 0.22΅F
Ο πυκνωτής αρχίζει και φορτίζεται όταν εφαρμοστεί τάση στην είσοδο του κυκλώματος. Το ρεύμα που ρέει μέσα από τον πυκνωτή μειώνεται όσο αυτός φορτίζεται. Η μεταβολή της τιμής του ρεύματος κατά την διάρκεια φόρτισης του πυκνωτή βγαίνει από τον τύπο :. i = (V/R)e-(t/CR)
i | : | Η μεταβολή του ρεύματος στο χρόνο (A)
V | : | Η τάση εισόδου (V)
R | : | Η τιμή της αντίστασης (ohm)
C | : | Η χωρητικότητα του πυκνωτή (F)
e | : | Η βάση του λογάριθμου (2.71828)
t | : | Ο χρόνος που πέρασε μετά την έναρξη της φόρτισης (sec)
CR | : | Η σταθερή τιμή (C x R)
Η μεταβολή της τάσης(Vc) που γίνεται στους ακροδέκτες του πυκνωτή (C) βγαίνει από τον τύπο: Vc = V[1-e-(t/CR)] Ο υπολογισμός της εκθετικής τιμής μπορεί να υπολογιστεί με το calculator των Windows.