| Home Pic in Greek Οδηγός χρήσης Pic Εντολές Pic16XXX [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] |
Σετ εντολών της σειράς PIC16 ΧΧΧΧ [7]
RETFIE | Επέστρεψε στην διεύθυνση που ήσουν πριν συμβεί η διακοπή (interrupt)
Σύνταξη | [Ετικέτα]RETFIE ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | Κανένας
Λειτουργία | Επιστρέφει από την υπορουτίνα του Interrupt. Βάζει στον μετρητή προγράμματος την τελευταία διεύθυνση που αποθηκεύθηκε στον καταχωρητή σωρού (stack), και κάνει 1 το ψηφίο GIE του καταχωρητή INTCON |
Σημαίες | Καμία
Κύκλοι μηχανής | 2 Κύκλοι
RETLW | Επέστρεψε από υπορουτίνα και φόρτωσε τον σταθερό αριθμό k στο W
Σύνταξη | [Ετικέτα]RETLWk ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | k : Σταθερός αριθμός ( 00(00h) έως 255(FFh) )
Λειτουργία | Επιστρέφει από υπορουτίνα. Φορτώνει το σταθερό αριθμό k στον W, και βάζει στον μετρητή προγράμματος την τελευταία διεύθυνση που αποθηκεύθηκε στον καταχωρητή σωρού (stack). |
Σημαίες | Καμία
Κύκλοι μηχανής | 2 κύκλοι
RETURN | Επέστρεψε από υπορουτίνα
Σύνταξη | [Ετικέτα]RETURN ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | Κανένας
Λειτουργία | Επιστρέφει από υπορουτίνα, και βάζει στον μετρητή προγράμματος την τελευταία διεύθυνση που αποθηκεύθηκε στον καταχωρητή σωρού (stack). |
Σημαίες | Καμία
Κύκλοι μηχανής | 2 κύκλοι
RLF | Μετέφερε προς τα αριστερά το περιεχόμενο του καταχωρητή f μέσο του ψηφίου Carry
Σύνταξη | [Ετικέτα]RLFf, d ( Η ετικέτα μπορεί να παραληφθεί, Το σημαίνει διάστημα )
Τελεστές | f : Διεύθυνση καταχωρητή ( 00(00h) έως 127(7Fh) ) d : Προορισμός αποτελέσματος ( 0 ή 1 )
Λειτουργία | Μεταφέρει τα οκτώ ψηφία που περιέχει ο καταχωρητής f συμπεριλαμβανομένου του κρατούμενου ψηφίου (Carry), μια θέση αριστερά. d = 0 : αποθήκευση στον W d = 1 : αποθήκευση στον f |
Σημαίες | Τοποθετεί το περισσότερο σημαντικό ψηφίο (MSB) του καταχωρητή f, στο κρατούμενο ψηφίο (Carry).
Κύκλοι μηχανής | 1 Κύκλος
Εντολές για την σειρά PIC16ΧΧΧ (8) >>