| Home Pic in Greek Παραδείγματα χρήσης Pic Πινακίδα Ι Ανάλυση υλικών |
Πινακίδα Ι - Ανάλυση υλικών
Μικροεπεξεργαστής PIC Ο Μικροεπεξεργαστής είναι το βασικότερο υλικό σε μία κατασκευή που τον περιέχει. Στο σχέδιο φαίνονται οι αντιστοιχίες στα ποδαράκια. Μέγιστη συχνότητα χρονισμού είναι τα 20MHz. Στο παράδειγμά αυτό ο χρονισμός του μικροεπεξεργαστή είναι 10MHz Αποκωδικοποιητής 4-σε-16 ( 74HC154 ) Το ολοκληρωμένο αυτό κύκλωμα αποκωδικοποιεί τον τετραψήφιο δυαδικό αριθμό στην έξοδο της πόρτας RA. Δεκαέξι διαφορετικοί συνδυασμοί μπορούν να υπάρξουν στην έξοδο του με τετραψήφια δυαδική αρίθμηση στην είσοδο. Το 74HC154 εμφανίζει στην έξοδο του κάθε φορά μόνο ένα ψηφίο (bit ) σε λογικό 0 (Low) και όλα τα υπόλοιπα σε λογικό 1 (High). Data sheet for 74HC154
Στον πίνακα φαίνεται η αντιστοιχία εισόδου - εξόδου του 74HC154.
Είσοδος | Έξοδος
--- | ---
D | C | B | A | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
L | L | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
L | L | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
L | L | H | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
L | L | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
L | H | L | L | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
L | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
L | H | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H
L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H | H | H | H
H | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H | H | H
H | L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H | H
H | L | H | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H
H | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H
H | H | L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L | H | H | H
H | H | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L | H | H
H | H | H | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L | H
H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L
Σταθεροποιητής ( 7805 ) Το εξάρτημα αυτό χρησιμοποιείται για να σταθεροποιεί την τάση για την λειτουργία του μικροεπεξεργαστή στα +5V και μπορεί να παρέχει ρεύμα στο κύκλωμα τάξης του ενός Ampere. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τον 78L05 που παρέχει μέχρι 100mA ρεύμα, αλλά για να μην ζεσταίνεται μιας και το κύκλωμα ανάβει πολλά Led επιλέξαμε το πρώτο. Data sheet for 7805 Τρανζίστορ οδήγησης LED Χρησιμοποιείται για την οδήγηση σε λογικό 1 (High) κάθε κολώνας και είναι τύπου PNP. Data sheet for 2SA1015 Βάση IC Στη βάση των 18 ποδιών τοποθετείται ο μικροεπεξεργαστής μετά τον προγραμματισμό του. Βάση 24 ποδιών χρησιμοποιείται για το ολοκληρωμένο 74HC154. Οι βάσεις είναι τύπου Dil Solder tail. Κεραμικός ταλαντωτής Ο κεραμικός ταλαντωτής χρησιμοποιείται για το χρονισμό του μικροεπεξεργαστή. Στο εσωτερικό του ενσωματώνει τον κεραμικό ταλαντωτή και δύο πυκνωτές. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κρύσταλλος χαλαζία 10MHz με δύο πυκνωτές κεραμικούς 22pF LED Led υψηλής φωτεινότητας, κατά την λειτουργία τους κάθε ένα καταναλώνει περίπου 5mA ρεύμα Δικτύωμα αντιστάσεων (Networks) Το δικτύωμα αντιστάσεων του παραδείγματος έχει τιμή 330-ohm και λειτουργεί σαν περιοριστής ρεύματος των LED. Στα δικτυώματα, περισσότερες από μία αντιστάσεις συνθέτουν μία μονάδα. Το δικτύωμα που χρησιμοποιείται στο παράδειγμα αυτό περιλαμβάνει στο εσωτερικό του οκτώ (8) αντιστάσεις. Το ένα άκρο για κάθε αντίσταση είναι κοινό, με αποτέλεσμα το δικτύωμα να έχει εννέα (9) ποδαράκια, ένα κοινό όπως είδη αναφέραμε και οκτώ ακόμα, ένα για κάθε αντίσταση. Αντιστάσεις Η τιμή των αντιστάσεων είναι 5.6K ohm 1/8 W και λειτουργούν σαν περιοριστές ρεύματος στην οδήγηση της βάσης των τρανζίστορ. Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής Εξομαλύνει την τάση εισόδου του κυκλώματος και λειτουργεί σαν φίλτρο καταστολής θορύβου χαμηλών συχνοτήτων Κεραμικός πυκνωτής Λειτουργεί σαν φίλτρο καταστολής θορύβου υψηλών συχνοτήτων . Διάτρητη πλακέτα Πλακέτα γενικής χρήσης 15Χ25 με 40 x 55 οπές. Ακροδέκτες Ακροδέκτες για την βυσμάτωση του καλωδίου τροφοδοσίας. Αποστάτες Χρησιμοποιούνται σαν ποδαράκια στήριξης της πλακέτας. Αποστάτες
Με αυτούς τους αποστάτες μπορείτε να στηρίξετε μία πλαστική πλάκα μήκους 10-mm για να φαίνεται μόνο το μήνυμα που θα εμφανίζεται στην οθόνη και να κρύβονται τα υπόλοιπα υλικά